**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

**Инструкция по применению (эксплуатации)**

Изделие: Фестивальные шары

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Пиротехническое изделие бытового назначения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Извлечь из упаковки пусковую трубу, расположив ее на твердой ровной, горизонтальной поверхности, обеспечив невозможность опрокидывания изделия при срабатывании, не ближе 30 м от людей, дорог, проводов, легковоспламеняющихся материалов, строений, деревьев и т.п. Извлечь из упаковки заряд и расправить фитиль. Снять (при наличии) защитную оболочку с кончика фитиля. Осторожно опустить заряд в пусковую трубу. Убедиться, что конец фитиля выступает за край трубы не менее чем на 3 см, поджечь конец фитиля с расстояния вытянутой руки и немедленно удалиться на расстояние 30 метров. Перед повторным использованием пусковой трубы вытряхнуть остатки сработавшего изделия. Не использовать трубу при наличии повреждений! Возможно падение горящих пироэлементов в пределах опасной зоны.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ: III. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ 30 м.**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счёт начальной скорости выброса пиротехнических элементов, акустическое излучение.

**ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ.**

**ОГНЕОПАСНО!** Применять только на открытом воздухе в сухую, безветренную погоду!

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!** Любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделие в состоянии опьянения; наклоняться над изделием во время запуска и работы; использовать изделия с явными повреждениями, с истёкшим сроком годности; при отказе подходить к изделию до истечения 15 мин; бросать в огонь.

**ХРАНЕНИЕ**: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°С с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** с бытовыми отходами после выдержки в воде при полном погружении не менее 24 часов.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:** в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК**: Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO.,LTD). АДРЕС: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд,Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

**ИМПОРТЕР и ПРОДАВЕЦ:** ООО "Джокер", 141304, Россия, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а, лит.14Б. Контракт JF №26042021 от 26 апреля 2021г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011.

