**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

**Инструкция по применению (эксплуатации)**

Изделие: **Дым цветной**

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**: Пиротехническое изделие бытового назначения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.** Извлечь изделие из упаковки. При приведении изделия в действие, необходимо находится с подветренной стороны. Расположить пиротехническое изделие строго вертикально фитилем вверх, обеспечив невозможность опрокидывания изделия при срабатывании. Располагать изделие не ближе 0,5 м от людей, легковоспламеняющихся материалов, строений, деревьев, дорог, проводов и т.п. Освободить и расправить фитиль в верхней части изделия (при необходимости снять с фитиля защитный чехол), поджечь с расстояния вытянутой руки конец фитиля и немедленно удалиться за пределы опасной зоны. Возможно падение горящих пироэлементов в пределах опасной зоны.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ: I. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ: 0,5 м.**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:**пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счет начальной скорости выброса пиротехнические элементы, акустическое излучение.

**ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ.**

**ОГНЕОПАСНО**! Применять только на открытом воздухе в сухую, безветренную погоду!

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**: Любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; наклоняться над изделием при запуске и работе; использовать изделия с явными повреждениями; с истекшим сроком годности; при отказе подходить к изделию до истечения 15 мин; бросать в огонь; использовать изделие в помещении.

**ХРАНЕНИЕ**: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°С с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**УТИЛИЗИРОВАТЬ** с бытовыми отходами после выдержки в воде при полном погружении не менее 24 часов.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:** в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК:**Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO..LTD).

**АДРЕС**: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

**ИМПОРТЕР и ПРОДАВЕЦ:** ООО "Джокер", 141304, Россия, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а, лит.14Б. Контракт JF №26042021 от 26 апреля 2021г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011. 