**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** (эксплуатации)

Изделие: **Дым цветной**

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**: Пиротехническое изделие бытового назначения.

**Инструкция по применению:** Извлечь изделие из упаковки. Расположить пиротехническое изделие строго вертикально фитилем вверх, обеспечив невозможность опрокидывания изделия при срабатывании. При приведении изделия в действие, находится с подветренной стороны. Располагать изделие не ближе 0,5 м от людей, легковоспламеняющихся материалов, строений, деревьев, дорог, проводов и т.п. Освободить и расправить фитиль в верхней части изделия (при необходимости снять с фитиля защитный чехол), поджечь с расстояния вытянутой руки конец фитиля и немедленно удалиться за пределы опасной зоны. Возможно падение горящих пироэлементов в пределах опасной зоны.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ: I. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ 0.5 м.**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** пламя, высокотемпературная струя продуктов сгорания, акустическое излучение.

**ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ.**

**ОГНЕОПАСНО!** Применять только на открытом воздухе в сухую, безветренную погоду!

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!** Любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделие в состоянии опьянения; наклоняться над изделием во время запуска и работы; использовать изделия с явными повреждениями, с истёкшим сроком годности; при отказе подходить к изделию до истечения 15 мин; бросать в огонь.

**ХРАНЕНИЕ**: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°С с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** с бытовыми отходами после выдержки в воде при полном погружении не менее 24 часов.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:** в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК**: Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO.,LTD). АДРЕС: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд,Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

**ИМПОРТЕР и ПРОДАВЕЦ:** ООО "Джокер", 141304, Россия, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а, лит.14Б. Контракт JF №26042021 от 26 апреля 2021г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011.