**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

**Инструкция по применению (эксплуатации)**

****Изделие: **Дымовые шарики**

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**: Пиротехническое изделие бытового назначения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**: Снять цветное защитное покрытие с фитиля (при наличии). Разместить изделие на ровной горизонтальной поверхности, зажечь внешний конец воспламенительного фитиля и немедленно отойти на расстояние не менее 5 м. Время горения фитиля - не менее 7 сек.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ II. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ 5 м.**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ**: разбрасываемые пожароопасные элементы, акустическое излучение.

**ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ. Опасные факторы:** пламя, акустическое излучение. Возможно в радиусе опасной зоны приземление пироэлементов.

**ВНИМАНИЕ! ОГНЕОПАСНО!** Использовать только под открытым небом, в безветренную погоду и не ближе 20 м от людей, горючих материалов, деревьев, строений, зданий, линий электропередач. Беречь от детей!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**: производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; подходить к изделию до истечения срока 5 минут после задействования; в случае отказа подходить к изделию не ранее чем через 5 минут; использовать лицам моложе 16 лет; нарушать целостность изделия, проводить механические воздействия на изделие или корпус изделия, использовать изделия с повреждениями; при запуске нарушать зоны безопасности, проводить запуск с рук, наклоняться над изделием по время запуска, запускать из окон, балконов, крыш; использовать изделие с истёкшим сроком годности; использовать под навесами, электросетями или кроной деревьев; направлять на людей, здания и сооружения; бросать в огонь; использовать изделия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

**ХРАНЕНИЕ**: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°С с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** с бытовыми отходами после выдержки в воде при полном погружении не менее 24 часов. **ТРАНСПОРТИРОВКА:** в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК**: Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO.,LTD). АДРЕС: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд,Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

**ИМПОРТЕР и ПРОДАВЕЦ:** ООО "Джокер", 141304, Россия, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а, лит.14Б. Контракт JF №26042021 от 26 апреля 2021г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011.