**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!**

**Инструкция по применению (эксплуатации)**

Изделие: **Тортовая свеча**

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Пиротехническое изделие бытового назначения.

**Инструкция по применению:** Извлечь изделие из упаковки, зафиксировать тортовую свечу (воткнуть по возможности в поверхность выпечки или готового блюда), исключив возможность падения изделия во время горения. Вытянутой рукой поджечь верхний кончик тортовой свечи, покрытый тонкой папиросной бумагой, не наклоняясь над изделием. Бумагу не снимать! Запрещено направлять тортовую свечу на людей и предметы, т.к. высота искр может достигать 25 сантиметров. После того, как свеча догорит, подождать 5 минут, после чего извлечь ее из готового блюда.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ: I. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ: 0,5 м.**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счёт начальной скорости выброса пиротехнических элементов, акустическое излучение.

**ОГНЕОПАСНО!** Использовать в помещениях или на открытом воздухе не ближе 0,5м от людей, горючих материалов, деревьев, строений, линий электропередач. Для лиц старше 16 лет! Беречь от детей!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**  Производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; подходить к изделию до истечения срока 5 минут после задействования; в случае отказа подходить к изделию не ранее чем через 5 минут; использовать лицам моложе 16 лет; нарушать целостность изделия; производить механические воздействия на изделие или корпус изделия; использовать изделия с повреждениями; при запуске нарушать зоны безопасности; проводить запуск с рук; наклоняться над изделием по время запуска; использовать изделие с истёкшим сроком годности; направлять на людей; бросать в огонь.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**: применять лицам, находящимся в наркотическом или алкогольном опьянении!


**ХРАНЕНИЕ**: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°С с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**УТИЛИЗАЦИЯ**: после выдержки в воде (при полном погружении) не менее 24 часов, утилизируют наравне с бытовыми отходами.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:** в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК**: Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO.,LTD). АДРЕС: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд,Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

**ИМПОРТЕР и ПРОДАВЕЦ:** ООО "Джокер", 141304, Россия, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.22а, лит.14Б. Контракт JF №26042021 от 26 апреля 2021г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011.